Keywords: CreatedByIRIS_DPE_12.03

I 

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA 
Zaciszna 24 m 14 

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
DEKADSKIE WYMIANA I CZYSZCZENIE RYNIEN | | | | |
1 | | Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 8 m | m^2 | |
| | 8 | | | | m^2 | 8.000 |
| | | | | | | RAZEM | 8.000
2 | | Zabezpiecenia | na dachu przy robotach dekarskich ( wymiana i czyszcze- | m^2 | |
| | nie rynien) | | | | | |
| | 8 | | | | m^2 | 8.000 |
| | | | | | | RAZEM | 8.000
3 | | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | |
| | 59 | | | | m | 59.000 |
| | | | | | | RAZEM | 59.000
4 | | Oczyszczenie rur i rynien spustowych, | umocowanie oraz,wyregulowanie | m | |
| | spadkow rynien | | | | | |
| | 69 | | | | m | 69.000 |
| | | | | | | RAZEM | 69.000
5 | | Rynny dachowe półokrągłe o śr, | 15 cm z blachy ocynkowanej | m | |
| | 59 | | | | m | 59.000 |
| | | | | | | I RAZEM | 59.000
6 | | Wywiezienie starych rynien oraz śmieci z oczyszczonych rynien samocho- | m^3 | |
| | dam i skrzyniowymi na odległość do 1 km | | |
| | 1.0 | | | | m^3 | 1.000 |
| | | | | | | RAZEM | 1.000
7 | | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- | m^3 | |
| | dy następny 1 km | | | | |
| | Krotność = 30 | | | | | |
| | 1.0 | | | | m^3 | 1.000 |
| | | | | | | RAZEM | 1.000
- 1 - 
Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 3106 Użytkownik: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku 

• 

ł 

WYKAZ ROBÓT 30. 12.2020r. 

| | | Termin realizacji | |
| | | liczony od dnia | |
Adres | Przedmiot | Termin podpisania | wprowadzenia na | Termin składania ofert |
| zamówienie | umowy | budowę | |
| | W terminie 7 dni | | | I
Zaciszna 24 | Roboty dekarskie | liczqc od dnia | 14 dni | 4 stycznia 2021r. |
| | zakończenia | | ( poniedziałek do godziny 12^00) | ,
| | postępowania | | |
| | | | ---_._-
Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnię~ 
.•...